**Перечень опасных грузов, принимаемых к перевозке и хранению.**

1. Класс опасности 2. «Газы»

Подкласс 2.1. «Невоспламеняющиеся неядовитые газы»

(с маркировкой 2, 2.1 в соответствии с утвержденным обозначением данного подкласса)

1. Класс опасности 3. «Легковоспламеняющиеся жидкости» o Подкласс 3.3.

«Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23°C, но не более 61°C, в закрытом тигле» (с маркировкой 3, 3.3 в соответствии с утвержденным обозначением данного подкласса)

1. Класс опасности 4. «Легковоспламеняющиеся вещества и материалы» o Подкласс 4.1. «Легковоспламеняющиеся твердые вещества» (с маркировкой 4, 4.1 в соответствии с утвержденным обозначением данного подкласса)
2. Класс опасности 9. «Прочие опасные вещества и изделия» (с маркировкой 9, 9.1, 9.2)
3. Лакокрасочные материалы (объемом не более 1000 литров), огнеупорные красочные покрытия (объемом не более 1000 литров), лакокрасочные материалы на водной основе (при этом краску можно принимать к перевозке только в жесткой упаковке с предоставлением информации о максимальной температуре хранения), устанавливая не более двух рядов в высоту).
4. Грузы с относительно низкой опасностью при транспортировании (при условии их жесткой обрешетки или дополнительной упаковки в зависимости от характера груза): o горючие вещества и материалы (эфиры, смолы)\* ; o вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях (окислители, известь негашеная, сульфиды натрия и калия, соли аммония); o слабоядовитые вещества (пестициды, изоцианиты, красители, масла технические, соединения меди, карбоната аммония, семена и плоды ядовитые, анодная масса);
5. Аэрозоли.
6. Огнетушители в заряженном состоянии. Принимаются только в зимний период – с 16 октября по 14 мая.

**Принимается к перевозке груз, имеющий следующее обозначения на упаковке:**



